**ATLANTIC VERTIGO O`PRO MP 080 F220-2E-BL (1500W)**

**Atlantic Vertigo O`Pro 080 –** современный водонагреватель плоской конструкции, оснащенный двумя внутренними баками, двумя отдельными медными нагревательными элементами и двойной системой антикоррозионной защиты **O’Pro**. Максимальная температура нагрева воды в **Atlantic Vertigo O`Pro** **080** составляет 70°С. Технология **Double Tank Technology** увеличивает производительность водонагревателя. Благодаря уникальной конструкции бака из водонагревателя **Atlantic Vertigo O`Pro** **080** можно получить около 140 литров воды комфортной температуры.

**Современный дизайн**

Водонагреватель плоской формы с уникальным современным дизайном, что позволит наиболее эффективно использовать пространство вашего дома. Размер водонагревателя в глубину c учетом креплений составляет всего 31 см.

**Универсальный монтаж**

Плоская форма в сочетании с возможностью вертикального или горизонтального монтажа позволяют водонагревателю идеально соответствовать интерьеру.

**Эргономичная электронная панель управления**

****

1. Дисплей, отображающий процесс нагрева горячей воды.
2. Интуитивный пользовательский интерфейс для простого выбора режима работы и настройки температуры нагрева воды, в зависимости от потребностей пользователя.
3. Режим **«Ручной настройки»** - позволяет устанавливать желаемую температуру нагрева воды в диапазоне 50-70°C.
4. Режим **«FROST FREE**» - автоматическое поддержание температуры +7°C , с целью снижения энергопотребления в период отсутствия пользователя.



**Diamond-Quality эмаль – оптимальная защита от коррозии**

Рабочие баки покрыты эмалью с содержанием циркония – 100% защита от электрохимической коррозии и дополнительные антибактериальные свойства

.



**Изоляция ПУ пеной высокой плотности (без CFC)**

* Высокая плотность применяемой теплоизоляции обеспечивает низкие теплопотери, и позволяет сохранять воду горячей на протяжении длительного периода.

.

**Гарантия**

Гарантия производителя на рабочие баки водонагревателя составляет 5 лет, на электрическую часть - 2 года.

**Технические характеристики:**

Модель MP 080 F220-2E-BL

Объем 80 л

Мощность 1500 Вт

Кол-во/мощность ТЭНов (Вт) 1\*1500Вт, 1\*1000Вт

Нагревательный элемент медный ТЭН

Регулятор температуры внешний (на корпусе)

Напряжение 220В

Максимальная температура нагрева 70 0C

Общее время нагрева ∆T=500С 4 часа 04 мин

Время нагрева выходного бака 1час 38 мин

Количество горячей воды при 40°C (при70°C) 140 литров

Рабочее давление 8 бар

Класс энергоэффективности **ErP** С

Класс защиты IP 24

Установка вертикальная/горизонтальная

Тип управления электронный

Материал внутреннего бака сталь

Форма прямоугольный/узкий

**Особенности:**

- **Double Tank Technology** - два бака, два медных нагревательных элемента, двойная система **O’Pro** .

- Режим **«FROST FREE»** - автоматическое поддержание температуры +7°C , с целью снижения энергопотребления в период отсутствия пользователя.

- Современная электронная панель с индикацией и отображением процесса нагрева воды

- Рабочие баки покрыты эмалью с содержанием циркония – 100% защита от электрохимической коррозии и дополнительные антибактериальные свойства

- Экологически безвредная пенополиуретановая изоляция высокой плотности

- Патрубки подачи холодной и отбора горячей воды из нержавеющей стали

- Сверхточные электронные термостаты

- Защита от перегрева в каждом баке

- В комплекте идет кабель с вилкой, предохранительный клапан, диэлектрическая муфта, два кронштейна для легкой настенной установки, шаблон для сверления стен для настенного монтажа

**Габариты, цвет,вес:**

Габариты (ВхШхГ) 1300х490х310 мм (с креплением)

Вес 34 кг

Цвет белый

**Гарантия:**

Гарантия на электрическую часть 2 года

Гарантия на рабочий бак 5 лет

**Производитель:** Египет, «Atlantic E.C.E.T. SAE»

Информационная поддержка по всей территории Украины– 0-800-500-885 (бесплатно со всех телефонов), http://atlanticgeyser.com.ua/