
# Здравствуйте!

**Коммерческое предложение**







# Описание по моделям:

1. Ручные насосы могут быть для двухходовых гидроцилиндров и одноходовых. PRB 25/D – буква D означает – Double, то есть цилиндр двойного действия. PRB 25/S – буква S означает – Single, то есть цилиндр одноходовой.
2. Вы можете увидеть в конце маркировки PRB25 / DD или SD или SS – первая буква обозначает тип цилидра (смотри пункт 2!) , на который подходит этот насос, а вторая - принцип закачивания масла. Читаем так: DD – подходит для

двухходового цилиндра, качает вверх и вниз (то есть когда вы рукоятку вниз опускаете происходит всасывание масла и выталкивание и когда вверх – тоже самое) SS – подходит для одноходового цилиндра и рукоятка вниз – качает, а вверх – холостое движение будет. SD – подходит для одноходового цилиндра и рукоятка качает и вниз и вверх.

1. Маркировка PRP (обращаем внимание на последнюю букву) обозначает, что крепиться насос может на круглый бак! Маркировка PRB – крепиться насос может на квадратный (прямоугольный) бак.
2. Маркировка PRBD 45 - значит что насос станет на квадратный бак и рассчитан на цилиндры двойного действия.
3. На насосах для цилиндров двойного хода (PRBD) есть кран, который меняет направление движения масла

На насосах для одноходовых цилиндров есть кран, при открывании которого масло возвращается в бак.



1. Насос с маркировкой PRBC используется без бака! В него напрямую входит рукав высокого давления слева снизу

(если смотреть на картинку).

