Коммерческое предложение

**Гидромолот Impulse 120**



**Технические характеристики**

Масса гидромолота, кг — 275

Тип техники — Экскаватор-погрузчик

Тип гидроразводки — однопоточная

Масса экскаватора, т — 4-9

Диаметр рабочего инструмента, мм — 68

Энергия удара, Дж — 850

Частота ударов, уд./мин — 450-900

Рабочее давление, атм — 90-130

Поток масла, л/мин — 30-50


Рабочая длина инструмента, мм — 400

Максимальное давление, атм — 200

Длина гидромолота без рабочего инструмента и подвески, мм — 1030









**В комплект входит:**

- гидромолот

- пика

- переходная плита

- шланги

- комплект для смазки и заправки азотом

- инструкция по эксплуатации